{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Dane podstawowe","Parametry turbin wiatrowych","Parametry zadanej red. gen.","Dane pomiarowe - E_wyk","Dane pomiarowe - E_wyk_cert","Dane pomiarowe - V_wiatr","Dane pomiarowe - P_wyk_wer","Charakterystyki","Roboczy"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":15,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dane podstawowe","index":0,"n_rows":79,"n_cols":30,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,1,78,16],[78,21,78,44],[76,1,76,44],[77,11,77,44],[77,8,77,10],[77,1,77,7],[0,1,0,44],[1,1,1,44],[2,1,2,44],[3,1,3,44],[4,1,5,44],[17,1,17,28],[6,1,6,44],[7,1,7,44],[17,29,17,44],[18,1,18,28],[18,29,18,44],[16,1,16,44],[8,1,8,44],[9,1,9,44],[10,1,10,44],[11,1,13,44],[14,1,14,44],[15,1,15,44],[19,1,19,28],[19,29,19,44],[31,1,31,44],[20,1,20,28],[20,29,20,44],[21,1,21,44],[22,11,22,44],[23,1,23,44],[24,11,24,44],[25,1,25,44],[26,1,27,44],[28,1,28,44],[29,1,29,44],[30,1,30,44],[46,1,46,44],[32,16,33,44],[34,1,34,44],[35,1,35,44],[36,1,36,44],[37,1,37,44],[38,1,38,44],[39,1,39,44],[40,1,40,44],[41,1,41,44],[42,1,44,44],[45,1,45,44],[55,16,56,44],[47,1,47,44],[48,1,48,28],[48,29,48,44],[49,1,49,28],[49,29,49,44],[50,1,50,28],[50,29,50,44],[51,1,51,28],[51,29,51,44],[52,1,52,44],[53,1,53,44],[54,1,54,44],[66,1,66,16],[66,17,66,44],[57,1,58,44],[59,1,59,44],[60,1,60,44],[61,1,61,44],[62,1,62,44],[63,1,63,44],[65,20,65,21],[64,1,64,16],[64,17,64,44],[65,1,65,16],[65,22,65,38],[65,39,65,44],[67,1,67,44],[70,1,70,44],[71,13,71,44],[72,1,72,44],[71,11,71,12],[68,1,68,35],[68,36,68,44],[69,1,69,35],[69,36,69,44],[74,1,74,44],[75,13,75,44],[75,1,75,10],[73,1,73,10],[71,1,71,10],[73,13,73,44],[75,11,75,12],[73,11,73,12]]}
[]
[null,"Załącznik nr 1. Raport wielkości rozliczeniowych "]
[]
[null,"Zakres danych niezbędnych do rozliczenia i wypłaty rekompensaty finansowej z tytułu Redysponowania farmą wiatrową"]
[]
[]
[null,"Informacje podstawowe w zakresie wypełniania formularza:"]
[null,"I. Formularz podzielony jest tematycznie na grupy danych niezbędnych do obsłużenia procesu rozliczenia i wypłaty rekompensaty finansowej z tytułu Redysponowania farmą wiatrową. Formularz składa się z poniższych punktów:\n       1) Dane identyfikacyjne Wytwórcy oraz dane kontaktowe;\n       2) Dane podstawowe o redysponowanej farmie wiatrowej;\n       3) Parametry turbin wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej;\n       4) Parametry Redysponowania farmą wiatrową;\n       5) Dane pomiarowe - Energia wprowadzona do sieci OSD;\n       6) Dane pomiarowe - Energia do rozliczenia w systemie zielonych certyfikatów (mierzona na zaciskach generatorów turbin wiatrowych);\n       7) Dane pomiarowe - Prędkość wiatru;\n       8) Dane pomiarowe - moc czynna mierzona w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD oraz udział mocy zainstalowanej;\n       9) Charaterystyka mocy czynnej farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru;\n      10) Charaterystyka strat farmy wiatrowej.\nII. W większości pól, przeznaczonych w formularzu do wypełnienia, zostały wprowadzone dane przykładowe, które należy zastąpić właściwą populacją danych. Głównym celem danych przykładowych jest ułatwienie procesu wypełniania formularza.   \nIII. Punkt 1. formularza (Dane identyfikacyjne Wytwórcy oraz dane kontaktowe) należy wypełnić jednorazowo. Pozostałe punkty formularza, począwszy od punktu 2. do 10., należy uzupełnić indywidualnie dla każdej farmy wiatrowej, która jest w posiadaniu Wytwórcy i była redysponowana. \nIV. Każda zakładka w formularzu zawiera instrukcję uzupełniania danych. Przed przystąpieniem do uzupełniania danych należy dokładnie zapoznać się z przedmiotową instrukcją.\nV. W przypadku pytań w zakresie wypełniania formularza prosimy o kontakt e-mail: redysponowanieFW@pse.pl\n"]
[null,"1. Dane identyfikacyjne Wytwórcy oraz dane kontaktowe"]
[]
[null,"1.1. Pełna nazwa Wytwórcy"]
[]
[]
[]
[null,"1.2. Siedziba i adres Wytwórcy"]
[null,"1.2.1. Miejscowość "]
[]
[null,"1.2.2. Ulica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nr lokalu"]
[]
[null,"1.2.3. Poczta ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kod pocztowy"]
[]
[null,"1.2.4. Numer NIP (numer NIP należy podać bez znaków dodatkowych \"-\" oraz podziałów)"]
[]
[null,"1.2.5. Numer KRS"]
[]
[null,"1.2.6. Nazwa banku (dla potrzeb obsłużenia procesu rozliczenia rekompensaty)"]
[]
[]
[null,"1.2.7. Numer rachunku bankowego"]
[]
[null,"1.3. Dane kontaktowe"]
[null,"1.3.1. Numer telefonu "]
[null,"1)"]
[null,"2)"]
[null,"1.3.2. Adres e-mail Wytwórcy"]
[]
[null,"1.4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie rozliczenia i wypłaty rekompensaty finansowej za Redysponowanie farmą wiatrową."]
[null,"1.4.1. Imię"]
[]
[null,"1.4.2. Nazwisko"]
[]
[null,"1.4.3. Pełna nazwa firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów (Nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko gdy są inne niż podane w pkt 1.1. do 1.3. Bezpośrednie dane kontaktowe do osoby upoważnionej wypełnić każdorazowo)"]
[]
[]
[]
[null,"1.4.4. Siedziba i adres firmy, w której osoba upoważniona jest zatrudniona"]
[null,"1.4.4.1. Miejscowość"]
[]
[null,"1.4.4.2. Ulica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nr lokalu"]
[]
[null,"1.4.4.3. Poczta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kod pocztowy"]
[]
[null,"1.4.4.4. Adres e-mail do osoby, która będzie upoważniona do kontaktów w sprawie rozliczenia i wypłaty rekompensaty finansowej za Redysponowanie farmą wiatrową"]
[]
[null,"1.4.4.5. Numer telefonu komórkowego do osoby, która będzie upoważniona do kontaktów w sprawie rozliczenia i wypłaty rekompensaty finansowej za Redysponowanie farmą wiatrową."]
[null,"1)",null,"(+)",4,8]
[null,"2)",null,"(+)",4,8]
[]
[]
[null,"2. Dane podstawowe o redysponowanej farmie wiatrowej"]
[]
[null,"2.1. Nazwa farmy wiatrowej"]
[]
[null,"2.2. Miejsce przyłączenia farmy wiatrowej"]
[null,"2.2.1. Nazwa stacji elektroenergetycznej"]
[null,"2.2.2. Poziom napięcia ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"[kV]",null,"2.2.3. Numer pola w stacji elektroenergetycznej (jeśli dotyczy)  "]
[null,"2.2.4. Nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego do którego sieci farma wiatrowa jest przyłączona "]
[null,"2.3. Unikatowe kody Wytwórcy oraz farmy wiatrowej."]
[null,"2.3.1. Unikatowy numer instalacji (farmy wiatrowej) nadany w internetowej platformie aukcyjnej w ramach systemu aukcyjnego (jeśli dotyczy):"]
[null,"2.3.2. Kod identyfikacyjny Wytwórcy (inaczej numer DKN) w systemie zielonych certyfikatów. Kod identyfikacyjny Wytwórcy (DKN) zawarty jest m.in. w trzeciej części pełnego numeru udzielonego danemu podmiotowi koncesji, np. WEE/300/94687/DZO/2021/AWŚ (w tym numerze decyzji kod identyfikacyjny wytwórcy stanowi nr 94687) (jeśli dotyczy):"]
[null,"2.4.  Moc zainstalowana farmy wiatrowej, wyrażona w [kW] z dokładnością do 1 kW - rozumiana jako suma mocy czynnych znamionowych poszczególnych turbin wiatrowych zainstalowanych na farmie wiatrowej."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"[kW]"]
[null,"2.5. Moc osiągalna farmy wiatrowej, wyrażona w [kW] z dokładnością do 1 kW - rozumiana jako moc farmy wiatrowej osiągana w miejscu jej przyłączenia do sieci OSD, liczona jako suma dopuszczalnych mocy maksymalnych poszczególnych turbin wiatrowych, uzyskiwanych przy maksymalnej prędkości wiatru, przy której nie występuje konieczność ich wyłączenia. "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"[kW]"]
[null,"2.6. Moc przyłączeniowa farmy wiatrowej, wyrażona w [kW] z dokładnością do 1 kW - rozumiana jako moc przyłączeniowa określona w umowie przyłączeniowej."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"[kW]"]
[null,"2.7. Cena aukcyjna, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 Ustawy o odnawialnych źrodłach energii z dnia 20 lutego 2015 r, wynikająca z oferty aukcyjnej, wyrażona w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh (jeśli dotyczy)."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"[zł/MWh]"]
[null,"2.7.1. Rok przeprowadzenia aukcji ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r."]

{"sheet":"Parametry turbin wiatrowych","index":1,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3]]}
["3. Parametry turbin wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej"]
[]
["Instrukcja uzupełnienia:"]
["- Najpierw należy kliknąć przycisk \"Utwórz\" aby podać liczbę turbin wchodzących w skład farmy wiatrowej.\n- Następnie należy uzupełnić poniższą tabelę, tj. kolumnę A, B, C i D, o informacje nt. wszystkich turbin wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej."]
[]
[]
["Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:"]
["Nazwa/Identyfikator turbiny wiatrowej","Nazwa producenta turbiny wiatrowej","Model turbiny wiatrowej","PZNAM"]
["[-]","[-]","[-]","[kW]"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Legenda:"]
["Nazwa/Identyfikator turbiny wiatrowej","Nazwa własna turbiny wiatrowej, po której Wytwórca ją identyfikuje."]
["PZNAM","Moc znamionowa turbiny wiatrowej, wyrażona w kW z dokładnością do 1 kW."]

{"sheet":"Parametry zadanej red. gen.","index":2,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,6],[15,1,15,6],[2,0,2,1],[5,0,5,1],[6,2,6,3],[6,0,6,1],[3,0,3,6],[14,1,14,6]]}
["4. Parametry Redysponowania farmą wiatrową"]
[]
["Instrukcja uzupełniania:"]
["Należy uzupełnić poniższą tabelę, tj. kolumny od A do G, zgodnie z poniższą instrukcją:\n- W kolumnie A i B należy kolejno wprowadzić odpowiednio czasy ropoczęcia, aktualizacji oraz zakończenia obowiązywania polecenia Redysponowania farmą wiatrową\n   wydanego przez OSD;\n- W kolumnie C i D należy kolejno wprowadzić odpowiednio czasy rozpoczęcia, aktualizacji oraz zakończenia fizycznego wprowadzenia Redysponowania farmą wiatrową;\n- Dla czasów wskazanych w kolumanch A, B, C i D należy podawać w kolumnie E wartości maksymalnego poziomu dopuszczalnej generacji mocy czynnej (PZAD), zadanego przez OSD,\n   w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD.\n\n- W kolumnie F należy wskazać jakim systemem wparcia farma wiatrowa była objęta w momencie wprowadzenia wartości zadanej PZAD, zgodnie z datą oraz godziną określoną\n  w kolumnach C i D. W przypadku gdy w kolumnie F zostanie wybrany system aukcyjny należy również wskazać w kolumnie G wysokość skorygowanej ceny CAUK_SKOR dla Wytwórcy.\n  W przypadku gdy status obowiązywania systemu wsparcia w trakcie trwania Redysponowania uległ zmianie (np. termin obowiązywania systemu wsparcia wygasł) albo\n  skorygowana cena CAUK_SKOR uległa zmianie (np. na przełomie miesięcy grudnia i stycznia) i nie jest to skorelowane ze zmianami wartości PZAD, należy wprowadzić dodatkowy wiersz w tabeli\n  wraz z określoną datą i godziną w kolumnach C i D odwzorowującą tę zmianę, oraz powtórzeniem z wiersza poprzedniego wartości  PZAD.\n \n- Dodanie lub usunięcie wierszy w tabeli można zrealizować poprzez użycie przycisków \"+\" i \"-\" znajdujących się w komórce E7.\n\n- W wierszu dotyczącym zakończenia obowiązywania Redysponowania farmą wiatrową musi pozostać słowo koniec wprowadzone w kolumnie E.\n\n- W przypadku gdy Redysponowanie farmą wiatrową było realizowane zdalnie przez system OSD, to daty w kolumnach A i C oraz B i D należy wprowadzić \n  takie same (o ile farma wiatrowa zrealizowała wartość zadaną PZAD). "]
[]
["Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:",null,null,null,"Dodaj / usuń wiersz"]
["Daty oraz czas obowiązywania Redysponowania farmą wiatrową - przekazane przez OSD",null,"Daty oraz czas fizycznego wprowadzenia Redysponowania farmą wiatrową"]
["Dzień","Czas","Dzień","Czas","PZAD","System wsparcia","CAUK_SKOR"]
["[rrrr-mm-dd]","[gg:mm]","[rrrr-mm-dd]","[gg:mm]","[kW]","[-]","[zł/MWh]"]
["2023-12-25","01:00:00","2023-12-25","01:00:00",0]
["2023-12-25","02:00:00","2023-12-25","02:00:00","koniec"]
[]
[]
["Legenda:"]
["PZAD","Zadany przez OSD maksymalny poziom dopuszczalnej generacji mocy czynnej w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, wyrażony w kW z dokładnością do 1 kW."]
["System wsparcia","Możliwa do wyboru jedna opcja z trzech z listy wybieralnej:\n- System aukcyjny (w tym wypadku należy również wskazać w kolumnie G skorygowaną indywidualną cenę w aukcyjnym systemie wsparcia CAUK_SKOR);\n- System zielonych certyfikatów;\n- Nie korzysta z systemu wsparcia."]
["CAUK_SKOR","Cena zawarta w ofercie Wytwórcy, która wygrała aukcję, skorygowana zgodnie z art. 39 ust. 5 albo 7 Ustawy o odnawilanych źródłach energii (uOZE) z dnia 20 lutego 2015 roku z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 92 ust. 10, oraz z uwzględnieniem ust. 4 i 6 uOZE, wyrażona w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh. Wypełnić tylko jeśli dotyczy.\n"]

{"sheet":"Dane pomiarowe - E_wyk","index":3,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[30,1,30,3],[29,1,29,3],[7,0,7,1]]}
["5. Dane pomiarowe - Energia wprowadzona do sieci OSD"]
[]
["Instrukcja uzupełniania:"]
["- W pierwszej kolejności, należy wybrać z listy znajdującej się w komórce C6 rozdzielczość czasową pomiarów, dla której będą podawane w tabeli w kolumnie D wartości pomiarów energii elektrycznej. Zalecanym i jednocześnie oczekiwanym jest, że dane pomiarowe będą podawane dla jak najkrótszych okresów czasowych możliwych do wyboru w komórce C6, zapewniając tym samym jak największą dokładność wyników obliczeń.\n\n- Następnie, należy kliknąć przycisk \"Utwórz\" w komórce D6. Kolumny A, B i C zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce \"Parametry zadanej red. gen.\".\n\n- Dane do uzupełnienia przez Wytwórcę, tj. kolumna D, uwzględniają horyzont obejmujący pełne trzy godziny przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Redysponowania farmą wiatrową.\n\n- Kolumna B wskazuje czasy zakończenia kolejnych okresów czasowych t, będących tzw. okresami lewostronnie otwartymi i prawostronnie domkniętymi. Np. okres oznaczony jako 11:00 z rodzielczością czasową 5 minutową obejmuje horyzont (10:55, 11:00]. W zależności od dokładności urządzeń pomiarowych, może to być np. pomiar od 10:55:01 do 11:00:00."]
[]
[null,"Rozdzielczość pomiarów:"]
[]
["Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:"]
["Dzień","Okres czasowy t","Typ okresu","EWYK"]
["[rrrr-mm-dd]","[gg:mm]","[PR/WR]","[kWh]"]
["2023-12-24","22:15:00","PR"]
["2023-12-24","22:30:00","PR"]
["2023-12-24","22:45:00","PR"]
["2023-12-24","23:00:00","PR"]
["2023-12-24","23:15:00","PR"]
["2023-12-24","23:30:00","PR"]
["2023-12-24","23:45:00","PR"]
["2023-12-25","00:00:00","PR"]
["2023-12-25","00:15:00","PR"]
["2023-12-25","00:30:00","PR"]
["2023-12-25","00:45:00","PR"]
["2023-12-25","01:00:00","PR"]
["2023-12-25","01:15:00","WR"]
["2023-12-25","01:30:00","WR"]
["2023-12-25","01:45:00","WR"]
["2023-12-25","02:00:00","WR"]
[]
[]
["Legenda:"]
["Typ okresu","WR oznacza pojedynczy okres czasowy t w trakcie trwania Redysponowania farmą wiatrową;\nPR oznacza pojedynczy okres czasowy t przed wprowadzeniem Redysponowania farmą wiatrową."]
["EWYK","Wolumen energii wprowadzonej przez farmę wiatrową do sieci OSD w okresie czasowym t, zmierzony w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, wyrażony w kWh z dokładnością do 1 kWh."]

{"sheet":"Dane pomiarowe - E_wyk_cert","index":4,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[3,0,3,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[0,0,0,3]]}
["6. Dane pomiarowe - Energia do rozliczenia w systemie zielonych certyfikatów \n(mierzona na zaciskach generatorów turbin wiatrowych)"]
[]
["Instrukcja uzupełniania:"]
["Poniższą tabelę należy uzupełnić jedynie w przypadku gdy farma wiatrowa była objęta systemem wsparcia zielonych certyfikatów w trakcie trwania jej Redysponowania.\n\n'- W pierwszej kolejności, należy wybrać z listy znajdującej się w komórce C6 rozdzielczość czasową pomiarów, dla której będą podawane w tabeli w kolumnie D wartości pomiarów energii elektrycznej. Zalecanym i jednocześnie oczekiwanym jest, że dane pomiarowe będą podawane dla jak najkrótszych okresów czasowych możliwych do wyboru w komórce C6, zapewniając tym samym jak największą dokładność wyników obliczeń.\n\n- Następnie, należy kliknąć przycisk \"Utwórz\" w komórce D6. Kolumny A, B i C zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce \"Parametry zadanej red. gen.\".\n\n- Dane do uzupełnienia przez Wytwórcę, tj. kolumna D, uwzględniają horyzont obejmujący pełne trzy godziny przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Redysponowania farmą wiatrową.\n\n- Kolumna B wskazuje czasy zakończenia kolejnych okresów czasowych t, będących tzw. okresami lewostronnie otwartymi i prawostronnie domkniętymi. Np. okres oznaczony jako 11:00 z rodzielczością czasową 5 minutową obejmuje horyzont (10:55, 11:00]. W zależności od dokładności urządzeń pomiarowych, może to być np. pomiar od 10:55:01 do 11:00:00."]
[]
[null,"Rozdzielczość pomiarów:"]
[]
["Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:"]
["Dzień","Okres czasowy t","Typ okresu","EWYK_CERT"]
["[rrrr-mm-dd]","[gg:mm]","[PR/WR]","[kWh]"]
["2023-12-24","22:15:00","PR"]
["2023-12-24","22:30:00","PR"]
["2023-12-24","22:45:00","PR"]
["2023-12-24","23:00:00","PR"]
["2023-12-24","23:15:00","PR"]
["2023-12-24","23:30:00","PR"]
["2023-12-24","23:45:00","PR"]
["2023-12-25","00:00:00","PR"]
["2023-12-25","00:15:00","PR"]
["2023-12-25","00:30:00","PR"]
["2023-12-25","00:45:00","PR"]
["2023-12-25","01:00:00","PR"]
["2023-12-25","01:15:00","WR"]
["2023-12-25","01:30:00","WR"]
["2023-12-25","01:45:00","WR"]
["2023-12-25","02:00:00","WR"]
[]
[]
["Legenda:"]
["Typ okresu","WR oznacza pojedynczy okres czasowy t w trakcie trwania Redysponowania farma wiatrową;\nPR oznacza pojedynczy okres czasowy t przed wprowadzeniem Redysponowania farmą wiatrową."]
["EWYK_CERT","Wolumen energii wyprodukowanej przez farmę wiatrową w okresie czasowym t w trakcie obowiązywania Redysponowania farmą wiatrową, który jest rozliczany przez Wytwórcę w systemie wsparcia zielonych certyfikatów, zmierzony na zaciskach generatorów turbin farmy wiatrowej, wyrażony w kWh z dokładnością do 1 kWh."]

{"sheet":"Dane pomiarowe - V_wiatr","index":5,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[29,1,29,3],[7,0,7,1],[30,1,30,3]]}
["7. Dane pomiarowe - Prędkość wiatru"]
[]
["Instrukcja uzupełniania:"]
["- W pierwszej kolejności, należy wybrać z listy znajdującej się w komórce C6 rozdzielczość czasową pomiarów, dla której będą podawane wartości pomiarów średniej prędkości wiatru na farmie wiatrowej. Zalecanym i jednocześnie oczekiwanym jest, że dane pomiarowe będą podawane dla jak najkrótszych okresów czasowych możliwych do wyboru w komórce C6, zapewniając tym samym jak największą dokładność wyników obliczeń.\n\n- Następnie, należy kliknąć przycisk \"Utwórz\" w komórce D6. Kolumny A, B i C zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce \"Parametry zadanej red. gen.\". \n\n- Dane do uzupełnienia przez Wytwórcę, tj. kolumna D, uwzględniają horyzont obejmujący pełne trzy godziny przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Redysponowania farmą wiatrową.\n\n- Kolumna B wskazuje czasy zakończenia kolejnych okresów czasowych t, będących tzw. okresami lewostronnie otwartymi i prawostronnie domkniętymi. Np. okres oznaczony jako 11:00 z rodzielczością czasową 5 minutową obejmuje horyzont (10:55, 11:00]. W zależności od dokładności urządzeń pomiarowych, może to być np. pomiar od 10:55:01 do 11:00:00."]
[]
[null,"Rozdzielczość pomiarów:"]
[]
["Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:"]
["Dzień","Okres czasowy t","Typ okresu","vWIATR"]
["[rrrr-mm-dd]","[gg:mm]","[PR/WR]","[m/s]"]
["2023-12-24","22:15:00","PR"]
["2023-12-24","22:30:00","PR"]
["2023-12-24","22:45:00","PR"]
["2023-12-24","23:00:00","PR"]
["2023-12-24","23:15:00","PR"]
["2023-12-24","23:30:00","PR"]
["2023-12-24","23:45:00","PR"]
["2023-12-25","00:00:00","PR"]
["2023-12-25","00:15:00","PR"]
["2023-12-25","00:30:00","PR"]
["2023-12-25","00:45:00","PR"]
["2023-12-25","01:00:00","PR"]
["2023-12-25","01:15:00","WR"]
["2023-12-25","01:30:00","WR"]
["2023-12-25","01:45:00","WR"]
["2023-12-25","02:00:00","WR"]
[]
[]
["Legenda:"]
["Typ okresu","WR oznacza pojedynczy okres czasowy t w trakcie trwania Redysponowania farmą wiatrową;\nPR oznacza pojedynczy okres czasowy t przed wprowadzeniem Redysponowania farmą wiatrową.\n"]
["vWIATR"," Średnia prędkość wiatru w okresie czasowym t, mierzona na farmie wiatrowej oraz przekazywana do systemu OSD, z którym system SCADA farmy wiatrowej się komunikuje, wyrażona w m/s z dokładnoscią do 0,1 m/s.\n\nW przypadku gdy pomiar prędkości wiatru nie jest przekazywany do OSD w sposób zdalny to dozwolonym jest przekazanie danych zarchiwizowanych przez system SCADA farmy wiatrowej."]

{"sheet":"Dane pomiarowe - P_wyk_wer","index":6,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,4],[31,1,31,4],[30,1,30,4],[5,0,5,1],[0,0,0,4],[29,1,29,4],[7,0,7,1]]}
["8. Dane pomiarowe - Moc czynna mierzona w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD oraz udział mocy zainstalowanej"]
[]
["Instrukcja uzupełniania:"]
["- W pierwszej kolejności, należy wybrać z listy znajdującej się w komórce C6 rozdzielczość czasową pomiarów, dla której będą podawane wartości pomiarów średniej mocy czynnej mierzonej w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej oraz wartości współczynnika wP_udział% (definicja współczynika znajduje się w legendzie pod tabelą). Oczekiwanym jest, że dane te będą podane dla okresów czasu krótszych niż dane pomiarowe EWYK (w zakładce \"Dane pomiarowe - EWYK).\n\n- Następnie, należy kliknąć przycisk \"Utwórz\" w komórce D6. Kolumny A, B i C zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce \"Parametry zadanej red. gen.\".\n\n- Dane do uzupełnienia przez Wytwórcę, tj. kolumny D i E, uwzględniają horyzont obejmujący pełne trzy godziny przed  rozpoczęciem okresu obowiązywania Redysponowania farmą wiatrową.\n\n- Kolumna B wskazuje czasy zakończenia kolejnych okresów czasowych t, będących tzw. okresami lewostronnie otwartymi i prawostronnie domkniętymi. Np. okres oznaczony jako 11:00 z rodzielczością czasową 5 minutową obejmuje horyzont (10:55, 11:00]. W zależności od dokładności urządzeń pomiarowych, może to być np. pomiar od 10:55:01 do 11:00:00."]
[]
["Rozdzielczość pomiarów:"]
[]
["Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:"]
["Dzień","Okres czasowy t","Typ okresu","PWYK_WER","wP_udział% "]
["[rrrr-mm-dd]","[gg:mm]","[PR/WR]","[kW]","[%]"]
["2023-12-24","22:15:00","PR"]
["2023-12-24","22:30:00","PR"]
["2023-12-24","22:45:00","PR"]
["2023-12-24","23:00:00","PR"]
["2023-12-24","23:15:00","PR"]
["2023-12-24","23:30:00","PR"]
["2023-12-24","23:45:00","PR"]
["2023-12-25","00:00:00","PR"]
["2023-12-25","00:15:00","PR"]
["2023-12-25","00:30:00","PR"]
["2023-12-25","00:45:00","PR"]
["2023-12-25","01:00:00","PR"]
["2023-12-25","01:15:00","WR"]
["2023-12-25","01:30:00","WR"]
["2023-12-25","01:45:00","WR"]
["2023-12-25","02:00:00","WR"]
[]
[]
["Legenda:"]
["Typ okresu","WR oznacza pojedynczy okres czasowy t w trakcie trwania Redysponowania farmą wiatrową;\nPR oznacza pojedynczy okres czasowy t przed wprowadzeniem Redysponowania farmą wiatrową."]
["wP_udział% ","Stosunek sumy mocy znamionowych turbin wiatrowych, wchodzących w skład farmy wiatrowej, wytwarzających energię w okresie czasowym t (z uwzględnieniem turbin wiatrowych, których odstawienie z pracy wynikało z polecenia Redysponowania wydanego przez OSP) do sumy mocy znamionowych wszystkich turbin wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej, bez względu na ich stan dyspozycyjności w okresie czasowym t, wyrażony w %, z dokładnością do 0,1%.\n\nNp. jeżeli w skład farmy wiatrowej wchodzą dwie turbiny wiatrowe, każda z mocą znamionową\nPZNAM=2 000 kW, i ze względu na remont albo warunki pracuje tylko jedna turbin wiatrowa w danym okresie to wtedy współczynnik  wP_udział% przyjmuje wartość: 2000 / (2000 + 2000) = 50,0%"]
["PWYK_WER","Średnia moc czynna w okresie czasowym t, zmierzona w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, wyrażona w kW z dokładnością do 1 kW."]

{"sheet":"Charakterystyki","index":7,"n_rows":47,"n_cols":14,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,10],[2,12,2,13],[3,12,3,18],[8,12,8,13],[45,1,45,10],[5,0,5,1],[3,0,3,10],[44,1,44,10],[8,0,8,1],[27,12,29,12],[27,13,29,18],[24,13,24,18],[25,13,26,18],[25,12,26,12]]}
["9. Charaterystyka mocy czynnej farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"10. Charakterystyka strat farmy wiatrowej"]
[]
["Instrukcja uzupełniania:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Objaśnienie oraz instrukcja uzupełniania:"]
["Poniżej należy określić:\n   - parametr vWIATR_KRYT (definicja jest podana w legendzie pod tabelą);\n   - charakterystyki mocy farmy wiatrowej w funkcji prędkości wiatru, która to charakterystyka jest określana dla miejsca przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD. Należy uzupełnić kolumnę B w tabeli poniżej. Charakterystyka musi być wyznaczona dla przypadku kiedy wszystkie turbiny wiatrowe wchodzące w skład farmy wiatrowej, wskazane w zakładce \"Parametry turbin wiatrowych\", są sprawne i pracują. \n\nWizulizacja ch-ki P=f(v) zaktualizuje się automatycznie po wprowadzeniu danych.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Poniższą tabelę należy uzupełnić jedynie w przypadku gdy farma wiatrowa była objęta systemem wsparcia zielonych certyfikatów w trakcie trwania jej Redysponowania.\n\nObjaśnienie:\n- Zakres danych określony w tabeli poniżej (tzw. charakterystyka strat farmy wiatrowej) pozwoli oszacować wolumen mocy stanowiący różnicę między mocą mierzoną na zaciskach generatorów turbin farmy wiatrowej a mocą mierzoną w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, w funkcji mocy mierzonej w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, dla całego zakresu generowanej mocy czynnej od 0 kW do mocy osiągalnej farmy wiatrowej.\n\nInstrukcja uzupełniania:\n- Należy uzupełnić kolumnę N w poniższej tabeli. W przypadku gdy Wytwórca nie dysponuje danymi na potrzeby określenia charakterystyki strat farmy wiatrowej, zostanie ona określona w sposób przybliżony.\n\n"]
[]
["Parametr do określenia przez Wytwórcę:"]
["vWIATR_KRYT= ",null,"m/s"]
[]
["Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tabela do uzupełnienia przez Wytwórcę:"]
["v","Pf(v)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P","PSTRAT_f(P)"]
["[m/s]","[kW]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"[% * POSIĄGALNA]","[kW]"]
[0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.1]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.7]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.9]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Legenda:"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P","Moc mierzona w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, wyrażona w % i odniesiona do mocy osiągalnej farmy wiatrowej POSIĄGALNA."]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"POSIĄGALNA","Moc osiągalna farmy wiatrowej, zadeklarowana w zakładce \"Dane podstawowe\" w pkt. 2.5."]
[15]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PSTRAT_f(P)","Wolumen mocy stanowiący różnicę między mocą mierzoną na zaciskach generatorów turbin farmy wiatrowej a mocą mierzoną w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, w funkcji mocy mierzonej w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD, wyrażone w kW z dokładnością do 1 kW."]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[]
["Legenda:"]
["v","Prędkość wiatru mierzona na farmie wiatrowej."]
["vWIATR_KRYT","Średnia prędkość wiatru, powyżej której wszystkie turbiny wchodzące w skład farmy wiatrowej są wyłączane ze względów bezpieczeństwa, wyrażona w m/s z dokładnością do 0,1 m/s."]
["Pf(v)","Moc czynna określana dla miejsca przyłączenia farmy wiatrowej do sieci OSD w funkcji prędkości wiatru, wyrażona w kW z dokładnością do 1 kW."]

{"sheet":"Roboczy","index":8,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Rozdzielczość pomiarów:"]
[null,"  5 min"]
[null,"10 min"]
[null,"15 min"]
[null,"30 min"]
[null,"60 min"]
[]
[null,"Odpowiedź:","index_krok","ile_kolumn"]
[null,"Dane pomiarowe - E_wyk",3,4]
[null,"Dane pomiarowe - E_wyk_cert",3,4]
[null,"Dane pomiarowe - V_wiatr",3,4]
[null,"Dane pomiarowe - P_wyk_wer",3,5]
[]
[]
[null," Informacja o systemie wsparcia:",2]
[null,"System aukcyjny"]
[null,"System zielonych certyfikatów"]
[null,"Nie korzysta z systemu wsparcia"]
[]
[null,"Czas PR [h]:"]
[null,"dla danych pomiarowych",3,"(np. 2,5)"]
[null,"dla wyliczenia",2]